四川久大蓬莱盐化有限公司殷家沟采区矿区生态修复方案
基本情况
四川久大蓬莱盐化有限公司殷家沟采区行政区隶属四川省遂宁市大英县盐井街道管辖；矿区位于大英县城250°方向，直距1km；为生产矿山，矿区面积0.58km2，生产规模为20万立方米/年，开采矿种为天然卤水，开采方式为地下开采，矿山还可开采约8年。
《方案》编制目的为延续采矿权，《方案》适用年限14年，基准期为通过自然资源主管部门批准之日。采矿权及采矿活动范围涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线、各类自然保护地。
殷家沟采区内现有3口井：即蓬基井、盐5井、盐8井，其中盐5井在2014年由于设备掉落于井中而停止开采，盐8井在2014年由于卤水Nacl含量降低，市场需求量降低，该井开采成本较高，企业暂停开采，目前仅蓬基井采用单井对流的开采工艺进行开采。
《方案》对矿山地质环境、土地损毁情况进行了现状与预测评估，对生态问题进行了识别并部署了生态修复工程。
现状评估：本次确定评估区面积为1.0498km2，评估区重要程度为重要区，矿山生产建设规模为大型，地质环境条件复杂程度为简单，确定矿山地质环境影响评估级别为“一级”。通过本次现状评估，评估区内地质灾害、含水层、地形地貌损毁程度较轻；已损毁土地主要为蓬基井、盐5井和盐8井井场区域内对土地的挖损和压占，损毁区域已形成多年，损毁土地总面积为1.3914公顷，其中蓬基井井场面积0.8450公顷，盐5井井场面积0.1973公顷，盐8井井场面积0.3491公顷，损毁土地类型为旱地、乔木林地、商业服务业设施用地、城镇住宅用地、工业用地和城镇村道路用地。
预测评估：根据矿山类型、开采方式、深度、规模和生产建设工艺流程等，预测矿山地质灾害危害程度小、危险性小；矿井采用钢制套管与浅层含水层分隔，运输管道也是采用密闭钢管运输，预测评估矿山开采对地下水资源影响轻微；在未来的矿山开采活动中，无开拓新井场计划，预测对地形地貌景观影响小，对土地资源损毁小；矿山开采溶解岩盐形成的卤水对输卤管道有较强的腐蚀作用，矿山开采长期运行可能会导致输卤管道泄漏，从而污染周边的水土，矿山需加强监管巡查。
《方案》中确定殷家沟采区修复区域为3个井场，修复总面积为1.3914公顷，盐5井和盐8井井场土地权人为四川久大蓬莱盐化有限公司，井场区域为大英县城镇开发区内，同时蓬基井已于2019年10月被国务院公布为第八批全国重点文物保护单位，因此确定盐5井修复为工业用地，面积为0.1973公顷，盐8井修复为工业用地，面积为0.3491公顷，而蓬基井是全国重点文物保护单位，维持现状。
《方案》中采取的生态修复措施为地貌重塑、土壤重构、监测等工程。
《方案》中根据工作计划安排按照远粗近细原则，生态修复实施计划分别以8 年生产期和1 年闭矿修复期为3 个阶段，5 年修复后监测为1 个阶段，最终确定本项目分为4个阶段。
《方案》中估算殷家沟采区矿区生态修复静态总投资为162117.57 元，动态总投资171561.31元，其中工程施工费37033.75元，其他费用3443.31元，监测与管护费116918.64元，预备费14165.61元；项目区复垦面积1.3914hm2（合20.871亩），平均动态亩均投资8220.08元/亩，平均静态亩均投资7767.60元/亩。
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