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“十五五”时期是遂宁市深度融入成渝地区双城经济圈建设，推进高质量跨越式发展，全面深化矿产资源管理改革，实现矿业经济绿色高质量发展的重要时期。依据《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源规划编制实施办法》等法律法规及《四川省自然资源厅关于开展全省矿产资源总体规划（2026-2030年）编制工作的通知》《四川省矿产资源“十五五”规划》等要求，制定《遂宁市矿产资源“十五五”规划》。
[bookmark: _Toc30262]一、发展目标
[bookmark: _GoBack]以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实习近平总书记对四川工作系列重要指示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念。紧扣市委“全力打造成渝城市群高质量发展新兴增长极，加快建设现代产业聚集地、区域物流枢纽承载地、高品质生活宜居地”的“一极三地”目标，坚持“实业兴市、引客入遂”战略，通过优化布局、强化保障、提升治理，推动矿业高质量发展，转化资源优势，为遂宁现代化建设提供坚实资源支撑。
到2030年，重要矿产资源实现找矿新突破，矿业结构更趋合理，勘查开发利用与保护空间布局持续优化，矿区生态环境质量持续改善向好，呈现矿产资源勘查开发与环境保护协调发展新格局。到2035年，大中型矿山比例达到50%以上，矿产资源开发利用结构和空间布局显著优化，资源利用效率明显提升，矿产资源管理机制更加完善，走上内涵式、集约型、绿色化的高质量发展道路。
	专栏1 遂宁市矿产资源规划主要目标

	类别
	指标名称
	单位
	规划目标
	属性

	矿产资源勘查
	新增资源量
	天然卤水
	万立方米
	﹝300﹞
	预期性

	
	
	饮用天然矿泉水
	涌水量
（立方米/日）
	﹝50﹞
	

	
	
	地热（热水）
	万立方米
	﹝1﹞
	

	
	
	膨润土
	万吨
	﹝30﹞
	

	矿产资源开发利用与保护
	年开采总量
	饮用天然矿泉水
	万立方米
	2
	

	
	
	岩盐
	万吨
	180
	

	
	
	天然卤水
	万立方米
	60
	

	
	矿山数量
	砖瓦用页岩采矿权数量
	船山区
	个
	≤8
	≤45
	约束性

	
	
	
	安居区
	
	≤10
	
	

	
	
	
	射洪市
	
	≤11
	
	

	
	
	
	蓬溪县
	
	≤8
	
	

	
	
	
	大英县
	
	≤8
	
	

	
	
	建筑用砂石
	个
	≤3
	

	
	市级登记权限在建与生产矿山矿区生态修复方案“双随机、一公开”检查比例
	%
	≥10
	

	
	大中型矿山比例
	%
	40
	预期性

	
	在产矿山“三率”一般指标达标率
	%
	80
	预期性

	注：1.﹝﹞为5年累计；
2.“三率”：开采回采率、选矿回收率、共伴生矿产综合利用率；
3.在产矿山“三率”一般值达标率：年度生产时间6个月及以上生产矿山“三率”指标满足相关行业标准一般指标要求的比例。


[bookmark: _Toc15158]二、优化空间布局，加快构建差异化勘查开发新格局
[bookmark: _Toc30581]（一）区域布局发展目标
立足遂宁市矿产资源禀赋、产业发展基础和区域发展定位，严格遵循“统筹规划、分区施策、优势互补、绿色发展”原则，统筹资源勘查、有序开采与产业转化、生态保护，全域构建“一核固本、两极驱动、三区协同”勘查开采产业发展格局。
一核固本：以天然气（含盐卤）核心战略资源为基石，发挥其作为基础能源和化工原料的双重核心功能，支撑锂电新能源与油气化工两大产业引擎协同发力。以气为基、以盐为链，实现上游资源保障与下游产业发展的深度绑定。
两极驱动：以建设“锂电之都”和打造具备竞争力的绿色油气化工产业集群为双引擎，推动产业能级跃升。立足射洪、安居等锂电产业先发优势，以天齐锂业等龙头企业为引领，构建“上游关键材料全国领先、中游电池制造加速突破、下游终端应用加快拓展”的全产业链格局，力争建成全国知名、具有全球影响力的“锂电之都”。发挥遂宁安居化工园区、射洪锂电化工园区、大英红旗化工园区承载优势，依托市域内丰富的天然气和盐卤资源，深度参与国家“气大庆”建设，推动天然气清洁能源与盐卤化工融合发展，打造川渝地区重要的能源化工基地。
三区协同：安居、大英、射洪错位发展、优势互补。安居依托磨溪气田，发展天然气勘探开发、化工及盐卤化工，打造川渝清洁能源与化工基地；大英利用盐卤资源、天然气资源，建设油气盐化工集群；射洪以锂电全产业链为核心，发展基础锂盐、正极材料、动力电池及回收，壮大锂电产业集群。
[bookmark: _Toc15427]（二）差异化布局策略
聚焦安居、船山、蓬溪、大英战略性矿产核心勘查区，深耕天然气、盐矿等优势资源增储保供，依托建材矿产集约开采带、射洪特色非金属（膨润土）开采带、市域外围生态保护管控带实施分区差异化开发，以绿色矿山、生态修复等节点筑牢开发示范支撑。
同时以油气化工为核心，做强天然气精细化工、盐卤新材料、绿色建材循环利用三大产业链，依托重点产业园区实现资源转化、集群集聚发展，全面推动全市矿业向集约高效、绿色智能、延链增值转型。
[bookmark: _Toc28645]（三）分区域发展重点
1.天然气重点勘查开发区
在全市域范围内加快国家能源资源基地的天然气勘查开发，推动天然气资源优势就地转化为产业优势，打造成渝地区双城经济圈重要天然气化工基地，与中石油、川能投合作建设川渝“国家天然气千亿立方米级产能基地”核心区。
2.盐矿重点勘查开发区
以大英县为重点，加快盐矿勘查开发，支持持续发展盐化工产业，促进盐化工深加工，推动盐化工产业链、创新链、供应链、价值链协同融合，促进区域经济发展。
3.砖瓦用页岩重点发展区
包括蓬溪县、安居区2个县（区），推进集约化、规模化开发利用砖瓦用页岩。鼓励企业通过资源整合等方式发展大中型砖瓦生产企业，加快产业结构升级，支持发展结构功能一体化的利废型绿色烧结建材（复合保温砌块、清水墙砖、透水路面砖等），提高市场竞争力。
[bookmark: _Toc17100][bookmark: _Toc19734]三、统筹勘查部署，加快提升矿产资源保供支撑能力
[bookmark: _Toc25829]（一）落实矿产资源安全保障建设
按照全国、省、市规划部署，严格落实四川省能源资源基地1处，作为保障能源资源安全和社会发展的战略核心区域。
专栏2  落实上级规划总体布局
	落实四川省能源资源基地（1个）
四川盆地安岳-合川油气能源资源基地（遂宁市部分）：涉及船山区;安居区:蓬溪县:大英县:射洪市等区域，面积约5319.1平方千米，主要矿种为石油、烃类天然气。


[bookmark: _Toc16798]基地内强化用地、用林、用水等要素保障，全力支持油气钻井及配套设施建设；健全地企协同联动机制，强化协调服务，妥善化解征地协调、施工纠纷等问题，不断优化油气开发项目审批服务和建设环境。
（二）明确矿产资源勘查开发重点和方向
重点勘查矿种：天然气、盐矿、地热、膨润土、矿泉水等矿种。
重点开采矿种：天然气、盐矿、砖瓦用页岩等矿种，在符合准入条件下，优先设置采矿权，提高资源供应能力。
禁止勘查开采矿种：砂金、耕地范围内的砖瓦用粘土。
[bookmark: _Toc26644]（三）合理设置勘查开采规划区块
1.勘查规划区块
围绕油气钻井、岩土工程、环保防渗修复等工程需求，统筹设置膨润土勘查规划区块1处，强化盐矿接续保障能力，设置盐矿勘查规划区块3处。聚焦中国观音故里、龙凤古镇、射洪硅化木国家地质公园、沱牌镇舍得文化旅游等重点景区温泉康养业态培育与和美乡村建设，设置地热、天然矿泉水勘查规划区块3个，夯实水气矿产资源开发基础。
专栏3 遂宁市勘查规划区块
	市级勘查规划区块
1.盐矿（3处，其中天然卤水2处、岩盐1处）：四川省大英县白鹤湾天然卤水勘查、四川省大英县天保天然卤水勘查、四川省大英县蓬莱镇桐子沟岩盐勘查。
2.膨润土（1处）：四川省射洪市双火寨膨润土矿勘查。
3.地热（2处）：四川省船山区芝溪谷地热勘查、四川省射洪市沱牌地热勘查。
4.矿泉水（1处）：四川省射洪市桃花山矿泉水勘查。


2.开采规划区块
本次规划未新设市级出让登记矿种的开采规划区块。
3.严格勘查开采规划区块管理
规划区块设置原则。规划区块设置应严格落实国土空间管控要求，满足水土流失重点预防区和重点治理区管理规定。支持划定战略性矿产资源规划区块，涉及矿业权的，应兼顾矿业权人利益。普通建筑用砂石土原则上只设置集中开采区，明确区内矿山数量、开采总量、最低开采规模及矿区生态修复等准入条件。山高坡陡、交通不便地区，经论证可适量设置砂石土矿开采规划区块，区块严禁以山脊划界，严禁与非油气矿业权重叠，严禁在原始地形为平地的区域划定。地热、矿泉水规划区块应严格论证是否与相邻液体矿产矿业权或规划区块存在相互影响。可集中开发的同一矿体不得设置两个以上采矿权。
规划区块管控要求。一个勘查开采规划区块原则上只设一个勘查开采主体，新设采矿权或探矿权申请转为采矿权的，应符合出让时的矿产资源规划要求。除已设探矿权转采矿权、地热、矿泉水以及国省重点建设项目所需矿产资源外，长江干流及主要支流（涪江）两岸1公里范围内原则上不新设非战略性矿产规划区块。
[bookmark: _Toc28100]四、科学谋划，推动资源节约集约提质增效
[bookmark: _Toc9386]（一）合理确定开发强度
实行矿产资源产能（产量）和采矿权投放总数有效调控，力争矿产资源开发利用总量与经济社会发展水平相适应，强化对总量指标执行情况的监督管理。
	专栏4 遂宁市“十五五”砖瓦用页岩矿山调控表

	指标
	2025年底矿山数量（个）
	2030年底矿山数量（个）

	船山区
	5
	8

	安居区
	8
	10

	射洪市
	10
	11

	蓬溪县
	5
	8

	大英县
	5
	8

	合计
	33
	45


[bookmark: _Toc20101]保持优势矿产盐矿开采量小幅增长。鼓励规模化、集约化开采砖瓦用页岩矿产，严控砖瓦用页岩矿山数量，到2030年砖瓦用页岩矿山数量控制在45个（含）以内，建筑用砂石矿山数量控制在3个（含）以内，矿山生产规模均不低于20万吨/年，砖瓦用页岩矿山服务年限不低于10年，新建矿山设置条件必须符合省矿规硬性要求。
（二）提高开发利用水平
提高矿产资源“三率”水平。鼓励和支持矿山企业应用、推广、开发先进适用的开采技术、工艺和设备，不断提高矿产资源开采、利用水平，减少储量消耗和矿山废弃物排放。
加强“三率”监督检查。强化对矿山企业“三率”指标的监管，新建或改扩建矿山的“三率”指标应达到指标要求，现有生产矿山两年内达到要求，对达不到指标要求的限期整改。
	专栏5 遂宁市矿产资源开发利用“三率”指标最低要求

	矿种名称
	开采回采率（%）
	选矿回收率（%）
	综合利用率（%）

	矿泉水
	/
	/
	60

	地热
	/
	/
	90

	膨润土
	90
	90
	80

	盐矿
	22
	/
	/

	建筑用砂石
	95
	/
	75

	砖瓦用页岩
	95
	/
	75


[bookmark: _Toc12801]（三）严格规划准入管理
安全生产准入条件：严格执行安全许可制度，全面落实安全设施“三同时”要求。严格最低开采规模和服务年限标准，1个采矿权范围内原则上只设1个生产系统。严禁违法承包、以包代管，督促企业建立自有采掘（剥）施工队伍或委托具备条件的企业整体管理。
绿色勘查准入条件：新设探矿权必须按照生态文明建设要求，制定合理的勘查实施方案，方案应满足《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）要求，相关经费纳入勘查预算并按要求支出。
资源储量、开采规模准入条件：新（改、扩）建矿山开采规模和服务年限与资源量规模相适应，并且不得低于规划限定的最低开采规模（见附表2）。
绿色矿山建设准入条件：将绿色矿山建设要求纳入矿业权出让合同，新建矿山必须达到绿色矿山建设规范的相关标准。
矿山生态保护准入条件：新建矿山应符合国土空间规划、“三区三线”及自然保护地的管控要求，科学编制矿山开采方案、矿区生态修复方案。
[bookmark: _Toc15955]（四）加强矿产资源管理
严格矿产资源勘查开发管理。加强矿业权出让登记管理，规范矿业权审批流程，提升矿业权管理信息化水平。严格落实矿产资源规划管控，新设矿业权必须符合规划空间管控要求和最低开采规模标准。完善矿业权退出机制，依法依规处置长期圈而不探、占而不采的矿业权，推动矿产资源产业集聚，促进矿业高质量发展。
强化尾矿库和原料堆场应急安全管控，落实企业主体责任，健全应急体系。不断推进重点部位视频监控和在线监测全覆盖，编制并演练突发环境应急预案。严格遵循“管住水、护住坡、看住井、应好急”方针，完善汛期响应机制，落实24小时巡查预警。针对原料堆场，加强防扬尘、防流失、防渗漏措施，开展堆体稳定性评估并纳入风险管控清单。做好应急物资储备和救援演练，提升风险预警和初期处置能力，筑牢安全防线。
加强用地用林等要素保障。完善战略性矿产资源勘查、露天开采临时用地审批。矿业权人可通过出让、租赁、作价出资等方式用地，开采战略矿产需征用集体土地的，可依法征收。各地可统筹编制矿区全域土地综合整治方案，探索带方案出让矿业权，优化布局，多途径解决探采用地，探索通过全域土地整治推行“净矿”出让的模式。支持采矿权与土地使用权组合出让，统筹用地用林。战略矿产勘查项目和大中型矿山可按规定使用林地。探采用地调整须与国土空间规划衔接，提出充分论证依据，支撑规划评估与动态调整。
加强矿山地质灾害防治。督促矿业权人严格落实地质灾害防治主体责任，加强矿山及周边隐患动态排查，落实监测预警和群测群防措施，防范采矿活动引发崩塌、滑坡等地质灾害。
深化矿业权人信用体系建设。深入贯彻和落实企业信息公示、社会监督、主管部门随机抽查和异常名录管理制度，督促矿业权人按照勘查开采信息公示相关要求，及时、真实填报上年度矿产资源勘查开采及履行义务信息，并开展实地核查，落实矿业权人责任，强化矿业权人履行义务意识，形成“政府监管、企业自治、社会监督、信用约束”的新格局。
推进矿产资源规划、储量管理与开发利用一体化。全面清理矿业权，建立真实一致的开发利用数据库；实施储量分类新标准，加强动态监测，优化管理流程；重构储量数据库，强化评审备案指导与质量监控，完善统计管理。建设市县两级标准统一的规划数据库，实现规划、储量、开发利用数据互联互通，纳入国土空间规划“一张图”系统，为资源管理提供支撑。
[bookmark: _Toc10043]（五）助力产业高质量发展
落实四川省矿业发展总体布局，协同推动成都平原能源建材化工勘查开发区建设，鼓励浅层地热能资源评价与高质量开发，深化油气化工、盐化工、新能源等产业集群发展。
依托安居区磨溪气田天然气优势，推动天然气化工、盐卤化工建设。依托大英红旗、安居、射洪锂电化工园区，延伸下游化工链条，打造川渝清洁能源供应基地和化工产业集群。
大英县利用盐卤、天然气资源，以盛马化工、久大蓬莱盐化为龙头，推动石油、盐、新材料融合发展。加快天然卤水探矿权出让，建设千亿级绿色油气盐化工集群。
射洪市作为“锂电之都”核心区，加强境外贸易合作和拓展，重点发展基础锂盐、正极材料，布局动力电池及回收，构建“锂电材料—电池—应用—回收”全产业链。
持续推进 “遂宁—甘孜” 飞地园区实体化运营，发挥甘孜锂矿资源优势和遂宁锂电加工优势，深化遂甘两地矿产资源与产业协同联动，推动锂资源精深加工产业集聚发展，打造锂电产业链协同发展载体，增强战略性矿产资源保障水平。
[bookmark: _Toc27744]五、筑牢生态屏障 加快推进矿业绿色低碳转型发展
[bookmark: _Toc24842]（一）实施绿色勘查
牢固树立绿色发展理念，贯穿勘查全过程，将生态环保视为应尽责任。依靠科技与管理创新，采用新手段、新方法、新工艺、新设备，最大限度避免或减轻对生态环境的扰动、污染和破坏。因地制宜，尊重当地民俗，构建和谐氛围，统筹勘查、生态和社会效益。制定生态环保、矿区修复等规章制度，将绿色勘查管理融入日常工作，明确责任，落实措施和投入。对未按规定实施的勘查单位，纳入地质勘查活动监管异常名录。
[bookmark: _Toc11186]（二）绿色矿山建设
加快推进绿色矿山建设：新设采矿权出让合同明确开发方式、资源利用、生态修复要求及违约责任；新建矿山按省级评价指标及绿色矿山标准规划、设计、建设、运营；推动生产矿山签订协议、升级改造，逐步达标。
[bookmark: _Toc13045]（三）矿山生态修复
矿山生态修复责任落实与基本原则。压实矿山企业生态修复主体责任，生产矿山须编制并实施修复方案，严格落实“边开采、边修复”。健全监管制度，强化日常监督，提升企业环保意识。遵循自然恢复与人工修复相结合、分类施策、优先复垦耕地、建设绿色矿山的原则。
严格地质环境保护与监督。加强矿山生态修复日常监督与年度抽查，建立修复统计报表制度。因采矿造成环境破坏或土地损毁的，督促企业按方案完成治理修复。重点加强露天矿山监管，禁止形成高陡边坡等地质灾害隐患。
落实地质灾害防治责任。矿山建设前须按规定开展地质灾害危险性评估，并落实防灾措施。加强地下水水位及地表变形监测，严防因地下水超采引发地面沉降。矿山开发引发的地质灾害，由矿业权人负责治理，不得使用中央或省级专项资金。
（四）落实生态环境分区管控要求
加强矿产资源开发利用与生态环境分区管控成果的协同。在矿山开发利用项目的规划选址、选线和前期论证阶段，主动衔接生态环境分区管控成果，将生态环境分区管控符合性作为项目可行性论证的重要内容，确保矿产资源开发利用与生态环境保护协调统一。同时，矿产勘查、矿山建设、矿山修复治理等各类项目应严格遵循《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国矿产资源法》等相关法律法规，切实降低项目实施对生态环境的影响。
[bookmark: _Toc1000]六、强化支撑保障，筑牢规划实施根基
通过健全责任落实机制，完善配套政策，强化要素支撑，加强监测监管与动态评估，统筹勘查开发、生态保护和科技创新，多措并举保障矿产资源规划有效实施，推动矿业高质量发展。
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[bookmark: _Toc24849][bookmark: _Toc6428][bookmark: _Toc5151][bookmark: _Toc21319]附表1 遂宁市能源资源基地表
	序号
	编号
	名称
	主要矿种
	面积(平方千米)
	已设探矿权数量
	拟设探矿权数量
	勘查项目数量
	已设采矿权数量
	已设采矿权设计开采规模（万吨/年）
	拟设采矿权数量
	开采项目数量
	新增开采量
	所在行政区
	备注

	1
	NY51090000001
	四川盆地安岳-合川油气能源资源基地
	石油、烃类天然气
	5319.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	船山区、安居区、蓬溪县、大英县、射洪市
	落实上级规划







附表2  遂宁市勘查规划区块表
	序号
	编号
	区块名称
	勘查主要矿种
	面积
（平方千米）
	拐点坐标
	现有勘查程度
	设置探矿权勘查阶段
	投放时序
	备注

	1
	KQ51090000001
	四川省船山区芝溪谷地热勘查
	地热
	3.22 
	1,105.3242634,30.3814233;2,105.3242425,30.3736944;3,105.3127642,30.373725;4,105.3127808,30.3753692;5,105.3033505,30.3753872;6,105.3033577,30.3814759.
	调查评价
	/
	2026-2030年
	1、开展勘查工作应满足绿色勘查要求。
2、勘查实施方案应重点做好安全准入评估，明确相应安全应急措施。

	2
	KQ51090000002
	四川省大英县蓬莱镇桐子沟岩盐勘查
	岩盐
	1.02 
	1,105.152189,30.3626001;2,105.152227,30.3640512;3,105.1525917,30.3640466;4,105.1525957,30.3655622;5,105.1543182,30.3655587;6,105.168454,30.3637966;7,105.16842,30.3625869.
	调查评价
	/
	2026-2030年
	1、开展勘查工作应满足绿色勘查要求。
2、勘查实施方案应重点做好安全准入评估，明确相应安全应急措施。

	3
	KQ51090000003
	四川省大英县白鹤湾天然卤水勘查
	天然卤水
	1.65 
	1,105.2051484,30.360996;2,105.2050672,30.3548552;3,105.2026299,30.3545381;4,105.1956011,30.3551267;5,105.1927227,30.3548436;6,105.1921845,30.360815;7,105.195328,30.366292;8,105.1958389,30.361358;9,105.211428,30.3614154;10,105.211932,30.36453.
	调查评价
	/
	2026-2030年
	1、开展勘查工作应满足绿色勘查要求。
2、勘查实施方案应重点做好安全准入评估，明确相应安全应急措施。

	4
	KQ51090000004
	四川省大英县天保天然卤水勘查
	天然卤水
	2.23 
	1,105.1524346,30.2824511;2,105.1623347,30.2824391;3,105.1524467,30.2910506;4,105.1623476,30.2910386.
	调查评价
	/
	2026-2030年
	1、开展勘查工作应满足绿色勘查要求。
2、勘查实施方案应重点做好安全准入评估，明确相应安全应急措施。

	5
	KQ51090000005
	四川省射洪市沱牌地热勘查
	地热
	4.06 
	1,105.1511683,31.0414666;2,105.1528156,31.0414748;3,105.1528214,31.0347901;4,105.1518345,31.0347719;5,105.1518345,31.0333701;6,105.1510287,31.0333775;7,105.1510276,31.0336225;8,105.1506126,31.0337297;9,105.1501003,31.0334617.
	调查评价
	/
	2026-2030年
	1、开展勘查工作应满足绿色勘查要求。
2、勘查实施方案应重点做好安全准入评估，明确相应安全应急措施。

	6
	KQ51090000006
	四川省射洪市桃花山矿泉水勘查
	矿泉水
	2.00 
	1,105.2336052,30.4949943;2,105.2355245,30.4950735;3,105.2407950,30.4919196;4,105.2430689,30.4912129;5,105.2501491,30.4909979;6,105.2454244,30.4857923;7,105.2449614,30.4838028;8,105.2409901,30.4851350;9,105.2342044,30.4920642;10,105.2332877,30.4940671.
	调查评价
	/
	2026-2030年
	1、开展勘查工作应满足绿色勘查要求。
2、勘查实施方案应重点做好安全准入评估，明确相应安全应急措施。

	7
	KQ51090000007
	四川省射洪市双火寨膨润土矿勘查
	膨润土
	0.87 
	1.105.2348555.30.4546713;2.105.2425662.30.4546610;3.105.2425602.30.4520104;4.105.2458882.30.4520053;5.105.2458767.30.4437925;6.105.2535989.30.4437825;7.105.2535823.30.4418213;8.105.2434245.30.4417899;9.105.2434355.30.4442544;10.105.2348365.30.4442657.
	调查评价
	/
	2026-2030年
	1.开展勘查工作应满足绿色勘查要求。
2、勘查实施方案应重点做好安全准入评估，明确相应安全应急措施。



附表3  遂宁市主要矿产矿山最低生产规模准入表
	序号
	矿产名称
	最低设计开采规模
	备注

	
	
	单位
	大型
	中型
	小型
	

	1
	地热（热水）
	万立方米/年
	20
	10
	1
	

	2
	盐矿
	万立方米/年
	150
	30
	5
	

	3
	饮用天然矿泉水
	万立方米/年
	10
	5
	1
	

	4
	砖瓦用页岩
	万吨/年
	30
	20
	/
	新设开采规划区块最低开采规模应不低于20万吨/年

	5
	饰面用石材
（砂岩）
	万立方米/年
	10
	3
	1
	主要用作砌筑用条石、雕刻、制板材等

	6
	膨润土
	万吨/年
	10
	5
	3
	

	7
	建筑用砂石
	万吨/年
	100
	50
	20
	


注：参照四川省矿产资源“十五五”规划矿山最低生产规模准入表。
