[bookmark: _GoBack]2025年度地面沉降统计表
	点号
	2023年度累计沉降量，从2020年（首期）累计
（毫米）
	2025年度累计沉降量
（毫米）
	较2023年度沉降量
（毫米）
	累计沉降速率
（毫米/年）
	位置
	备注

	CJ01
	-0.1
	-8
	-7.9
	-1.60 
	兴宁路与德泉路交界处
	主城区

	CJ02
	2.3
	-2.2
	-4.5
	-0.44 
	玉龙路孵化中心外
	主城区

	CJ03
	1.7
	-5.4
	-7.1
	-1.08 
	站南路与明月路交界处
	主城区

	CJ04
	0.9
	-7.1
	-8
	-1.42 
	玉龙路与站南路交界处
	主城区

	CJ05
	0.0
	-8
	-8
	-1.60 
	水库村广义微电子外
	主城区

	CJ06
	2.2
	2.2
	0
	0.44 
	渠河北路与新星路交界处
	主城区（原点破坏后，新建）

	CJ07
	1.0
	-8.9
	-9.9
	-1.78 
	滨江北路与新兴街交界处
	主城区

	CJ08
	0.0
	-7.9
	-7.9
	-1.58 
	渠河路与蜀秀西街交界处
	主城区

	CJ09
	0.0
	-11.5
	-11.5
	-2.30 
	滨江北路与蜀秀东街交界处
	主城区


（“+”为抬升，“-”为沉降）
注：累计沉降速率（毫米/年） =  

	点号
	2023年度累计沉降量，从2020年（首期）累计
（毫米）
	2025年度累计沉降量
（毫米）
	较2023年度沉降量
（毫米）
	累计沉降速率
（毫米/年）
	位置
	备注

	CJ10
	4.8
	-5.2
	-10
	-1.04 
	渠河中路住建局外
	主城区

	CJ11
	-10.1
	-34.4
	-24.3
	-6.88 
	滨江中路与盐关东街交界处
	主城区

	CJ12
	1.9
	-6.4
	-8.3
	-1.28 
	渠河中路与卫星桥巷交界处
	主城区

	CJ13
	-5.6
	-16.3
	-9
	-3.26 
	滨江中路与凯旋上路交界处
	主城区

	CJ14
	-4.2
	-15.6
	-11.4
	-3.12 
	滨江中路与天宫北路交界处
	主城区

	CJ15
	-0.5
	-12.7
	-12.2
	-2.54 
	渠河南路遂宁一中外
	主城区

	CJ16
	-2.1
	-12.8
	-10.7
	-2.56 
	滨江中路南滨帝景外
	主城区

	CJ17
	-2.3
	-10.2
	-7.9
	-2.04 
	滨江南路与富源路交界处
	主城区

	CJ18
	-2.1
	-6.9
	-4.8
	-1.38 
	明星大道遂宁二中外
	主城区

	CJ19
	-3.0
	-12.3
	-9.3
	-2.46 
	滨江南路与善水路交界处
	主城区


（“+”为抬升，“-”为沉降）
注：累计沉降速率（毫米/年） =  

	点号
	2023年度累计沉降量，从2020年（首期）累计
（毫米）
	2025年度累计沉降量
（毫米）
	较2023年度沉降量
（毫米）
	累计沉降速率
（毫米/年）
	位置
	备注

	CJ20
	-1.9
	-9.4
	-7.5
	-1.88 
	机场北路机场苑D区外
	主城区

	CJ21
	-8.8
	-18.2
	-9.4
	-3.64 
	机场中路与机场南路交界处
	主城区

	CJ22
	-6.9
	-16.7
	-9.8
	-3.34 
	机场南路
	主城区

	CJ23
	-5.1
	-18.1
	-13
	-3.62 
	205省道遂宁市润生供水有限公司内
	遂宁高新区

	CJ24
	7.1
	-0.8
	-7.9
	-0.16 
	中环线天泰实业有限公司对面
	主城区

	CJ25
	6.9
	-8.8
	-15.7
	-1.76 
	物流大道凉水井小区2期公交站
	遂宁高新区

	CJ26
	6.9
	-1.5
	-8.4
	-0.30 
	玫瑰大道与兴茂路交界处
	遂宁高新区

	CJ27
	-2.3
	-19.9
	-17.6
	-3.98 
	建坤国际百货广场A区
	遂宁高新区

	CJ28
	-0.4
	-17.8
	-17.4
	-3.56 
	建坤华翔城
	遂宁高新区

	CJ29
	6.1
	-3.7
	-9.8
	-0.74 
	达祥路与致远路交界处
	遂宁高新区


（“+”为抬升，“-”为沉降）
注：累计沉降速率（毫米/年） =  

	点号
	2023年度累计沉降量，从2020年（首期）累计
（毫米）
	2025年度累计沉降量
（毫米）
	较2023年度沉降量
（毫米）
	累计沉降速率
（毫米/年）
	位置
	备注

	CJ30
	7.0
	-0.9
	-7.9
	-0.18 
	西宁大道广德小区三期公交站
	遂宁高新区

	CJ31
	9.3
	-1.3
	-10.6
	-0.26 
	中环线与卧龙东路交界处
	遂宁高新区

	CJ32
	2.8
	-10.3
	-13.1
	-2.06 
	中环线与向山路交界处
	主城区

	CJ33
	2.3
	-0.8
	-3.1
	-0.16 
	山屿湖
	遂宁河东新区

	CJ34
	4.7
	4
	-0.7
	0.80 
	G318与五彩缤纷南路交界处
	遂宁河东新区

	CJ35
	4.0
	1.9
	-2.1
	0.38 
	广灵路遂宁八中外
	遂宁河东新区

	CJ36
	2.6
	0.7
	-1.9
	0.14 
	慈航路与九宗书院路交界处
	遂宁河东新区

	CJ37
	4.2
	2
	-2.2
	0.40 
	五彩缤纷路遂宁体育中心公交站
	遂宁河东新区

	CJ38
	3.3
	3.1
	-0.2
	0.62 
	香林南路与朝阳路交界处
	遂宁河东新区

	CJ39
	3.4
	1
	-2.4
	0.20 
	五彩缤纷路东旭锦江酒店外
	遂宁河东新区


（“+”为抬升，“-”为沉降）
注：累计沉降速率（毫米/年） =  

	点号
	2023年度累计沉降量，从2020年（首期）累计
（毫米）
	2025年度累计沉降量
（毫米）
	较2023年度沉降量
（毫米）
	累计沉降速率
（毫米/年）
	位置
	备注

	CJ40
	2.4
	0.3
	-2.1
	0.06 
	五彩缤纷路通德大桥下
	遂宁河东新区

	CJ41
	2.8
	0.4
	-2.4
	0.08 
	香林北路遂宁市政府外
	遂宁河东新区

	CJ42
	2.7
	0.2
	-2.5
	0.04 
	五彩缤纷路与旗山路交界处
	遂宁河东新区

	CJ43
	-2.9
	-8.1
	-5.2
	-1.62 
	芳洲北路与东阳路交界处
	遂宁河东新区

	CJ44
	0.1
	-10.3
	-10.4
	-2.06 
	圣莲岛内
	圣莲岛内

	CJ45
	-0.2
	-10.8
	-10.6
	-2.16 
	
	圣莲岛内

	CJ46
	0.3
	-11.2
	-11.5
	-2.24 
	
	圣莲岛内

	CJ47
	-0.7
	-12.6
	-11.9
	-2.52 
	
	圣莲岛内

	CJ48
	-0.7
	-11.9
	-11.2
	-2.38 
	
	圣莲岛内


注：累计沉降速率（毫米/年） =  

